<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<spirit:design xmlns:xilinx="http://www.xilinx.com" xmlns:spirit="http://www.spiritconsortium.org/XMLSchema/SPIRIT/1685-2009" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <spirit:vendor>xilinx.com</spirit:vendor>
  <spirit:library>xci</spirit:library>
  <spirit:name>unknown</spirit:name>
  <spirit:version>1.0</spirit:version>
  <spirit:componentInstances>
    <spirit:componentInstance>
      <spirit:instanceName>design_1_axi_gpio_0_0</spirit:instanceName>
      <spirit:componentRef spirit:vendor="xilinx.com" spirit:library="ip" spirit:name="axi_gpio" spirit:version="2.0"/>
      <spirit:configurableElementValues>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.IP2INTC_IRQ.PortWidth">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ADDR_WIDTH">9</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ARUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.AWUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.BUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.CLK_DOMAIN">design_1_clk_wiz_1_0_clk_out1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BURST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_CACHE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_LOCK">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_PROT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_QOS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_REGION">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_RRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_WSTRB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.MAX_BURST_LENGTH">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_THREADS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_THREADS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PHASE">0.0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PROTOCOL">AXI4LITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.CLK_DOMAIN">design_1_clk_wiz_1_0_clk_out1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.PHASE">0.0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ARESETN.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ALL_INPUTS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ALL_INPUTS_2">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ALL_OUTPUTS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ALL_OUTPUTS_2">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_DOUT_DEFAULT">0x00000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_DOUT_DEFAULT_2">0x00000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_FAMILY">kintexuplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_GPIO2_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_GPIO_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_INTERRUPT_PRESENT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_IS_DUAL">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_TRI_DEFAULT">0xFFFFFFFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_TRI_DEFAULT_2">0xFFFFFFFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ALL_INPUTS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ALL_INPUTS_2">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ALL_OUTPUTS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ALL_OUTPUTS_2">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_DOUT_DEFAULT">0x00000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_DOUT_DEFAULT_2">0x00000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_GPIO2_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_GPIO_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_INTERRUPT_PRESENT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_IS_DUAL">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_TRI_DEFAULT">0xFFFFFFFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_TRI_DEFAULT_2">0xFFFFFFFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.Component_Name">design_1_axi_gpio_0_0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.GPIO2_BOARD_INTERFACE">Custom</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.GPIO_BOARD_INTERFACE">Custom</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.USE_BOARD_FLOW">true</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.ARCHITECTURE">kintexuplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BASE_BOARD_PART">xilinx.com:kcu116:part0:1.4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BOARD_CONNECTIONS"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.DEVICE">xcku5p</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PACKAGE">ffvb676</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PREFHDL">VERILOG</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SILICON_REVISION"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SIMULATOR_LANGUAGE">MIXED</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SPEEDGRADE">-2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.STATIC_POWER"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.TEMPERATURE_GRADE">E</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_CUSTOMIZATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_GENERATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPCONTEXT">IP_Integrator</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPREVISION">21</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.MANAGED">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.OUTPUTDIR">.</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SELECTEDSIMMODEL"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SHAREDDIR">../../ipshared</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SWVERSION">2019.1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SYNTHESISFLOW">OUT_OF_CONTEXT</spirit:configurableElementValue>
      </spirit:configurableElementValues>
      <spirit:vendorExtensions>
        <xilinx:componentInstanceExtensions>
          <xilinx:configElementInfos>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ADDR_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ARUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.AWUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.BUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.DATA_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.FREQ_HZ" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BRESP" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BURST" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_CACHE" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_LOCK" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_PROT" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_QOS" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_REGION" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_RRESP" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_WSTRB" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.MAX_BURST_LENGTH" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_THREADS" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_THREADS" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PROTOCOL" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.READ_WRITE_MODE" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.FREQ_HZ" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_ACLK.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_ALL_INPUTS" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_GPIO_WIDTH" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.GPIO_BOARD_INTERFACE" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.USE_BOARD_FLOW" xilinx:valueSource="user"/>
          </xilinx:configElementInfos>
        </xilinx:componentInstanceExtensions>
      </spirit:vendorExtensions>
    </spirit:componentInstance>
  </spirit:componentInstances>
</spirit:design>
