<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<spirit:design xmlns:xilinx="http://www.xilinx.com" xmlns:spirit="http://www.spiritconsortium.org/XMLSchema/SPIRIT/1685-2009" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <spirit:vendor>xilinx.com</spirit:vendor>
  <spirit:library>xci</spirit:library>
  <spirit:name>unknown</spirit:name>
  <spirit:version>1.0</spirit:version>
  <spirit:componentInstances>
    <spirit:componentInstance>
      <spirit:instanceName>design_1_dlmb_bram_if_cntlr_0</spirit:instanceName>
      <spirit:componentRef spirit:vendor="xilinx.com" spirit:library="ip" spirit:name="lmb_bram_if_cntlr" spirit:version="4.0"/>
      <spirit:configurableElementValues>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_ECC">NONE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_SIZE">32768</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.READ_LATENCY">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.READ_WRITE_MODE"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.CLK_DOMAIN">design_1_clk_wiz_1_0_clk_out1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.PHASE">0.0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.S_AXI_CTRL_ACLK.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.S_AXI_CTRL_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.S_AXI_CTRL_ACLK.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.S_AXI_CTRL_ACLK.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.INTERRUPT.INTERRUPT.PortWidth">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.RST.LMB_RST.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.RST.S_AXI_CTRL_ARESETN.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB.ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB1.ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB1.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB1.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB2.ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB2.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB2.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB3.ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB3.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB3.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.ARUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.AWUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.BUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_BRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_BURST">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_CACHE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_LOCK">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_PROT">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_QOS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_REGION">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_RRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.HAS_WSTRB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.ID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.MAX_BURST_LENGTH">256</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.NUM_READ_OUTSTANDING">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.NUM_READ_THREADS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.NUM_WRITE_OUTSTANDING">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.NUM_WRITE_THREADS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.PROTOCOL">AXI4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.RUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.RUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.SUPPORTS_NARROW_BURST">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.WUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI_CTRL.WUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_BASEADDR">0x0000000000000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_BRAM_AWIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_CE_COUNTER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_CE_FAILING_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ECC">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ECC_ONOFF_REGISTER">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ECC_ONOFF_RESET_VALUE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_ECC_STATUS_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_FAMILY">kintexuplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_FAULT_INJECT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_HIGHADDR">0x0000000000007FFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_INTERCONNECT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_LMB_AWIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_LMB_DWIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MASK">0x0000000040000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MASK1">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MASK2">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MASK3">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_NUM_LMB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_UE_FAILING_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_WRITE_ACCESS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_BASEADDR">0x0000000000000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_CE_COUNTER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_CE_FAILING_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ECC">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ECC_ONOFF_REGISTER">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ECC_ONOFF_RESET_VALUE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_ECC_STATUS_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_FAULT_INJECT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_HIGHADDR">0x0000000000007FFF</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_INTERCONNECT">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_LMB_AWIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_LMB_DWIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_MASK">0x0000000040000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_MASK1">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_MASK2">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_MASK3">0x0000000000800000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_NUM_LMB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_ACLK_FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_ADDR_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_DATA_WIDTH">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_S_AXI_CTRL_PROTOCOL">AXI4LITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_UE_FAILING_REGISTERS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.C_WRITE_ACCESS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.Component_Name">design_1_dlmb_bram_if_cntlr_0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.ARCHITECTURE">kintexuplus</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BASE_BOARD_PART">xilinx.com:kcu116:part0:1.4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BOARD_CONNECTIONS"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.DEVICE">xcku5p</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PACKAGE">ffvb676</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PREFHDL">VERILOG</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SILICON_REVISION"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SIMULATOR_LANGUAGE">MIXED</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SPEEDGRADE">-2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.STATIC_POWER"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.TEMPERATURE_GRADE">E</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_CUSTOMIZATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_GENERATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPCONTEXT">IP_Integrator</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPREVISION">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.MANAGED">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.OUTPUTDIR">.</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SELECTEDSIMMODEL"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SHAREDDIR">../../ipshared</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SWVERSION">2019.1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SYNTHESISFLOW">OUT_OF_CONTEXT</spirit:configurableElementValue>
      </spirit:configurableElementValues>
      <spirit:vendorExtensions>
        <xilinx:componentInstanceExtensions>
          <xilinx:configElementInfos>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_ECC" xilinx:valueSource="user" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_SIZE" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.MEM_WIDTH" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.READ_LATENCY" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.BRAM_PORT.READ_WRITE_MODE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.FREQ_HZ" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CLK.LMB_CLK.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB.ADDR_WIDTH" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLMB.DATA_WIDTH" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_BASEADDR" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_ECC" xilinx:valueSource="user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_HIGHADDR" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_LMB_AWIDTH" xilinx:valueSource="propagated"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_LMB_DWIDTH" xilinx:valueSource="propagated"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.C_MASK" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
          </xilinx:configElementInfos>
        </xilinx:componentInstanceExtensions>
      </spirit:vendorExtensions>
    </spirit:componentInstance>
  </spirit:componentInstances>
</spirit:design>
