{
   "ExpandedHierarchyInLayout":"",
   "guistr":"# # String gsaved with Nlview 7.0.19  2019-03-26 bk=1.5019 VDI=41 GEI=35 GUI=JA:9.0 non-TLS
#  -string -flagsOSRD
preplace port default_sysclk1_300 -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 170 -defaultsOSRD
preplace port reset -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 190 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0 -pg 1 -lvl 3 -x 870 -y 90 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0_local_memory -pg 1 -lvl 4 -x 1290 -y 100 -defaultsOSRD
preplace inst mdm_1 -pg 1 -lvl 2 -x 440 -y 90 -defaultsOSRD
preplace inst clk_wiz_1 -pg 1 -lvl 1 -x 130 -y 180 -defaultsOSRD
preplace inst rst_clk_wiz_1_100M -pg 1 -lvl 2 -x 440 -y 270 -defaultsOSRD
preplace inst axi_gpio_0 -pg 1 -lvl 5 -x 1590 -y 300 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0_axi_periph -pg 1 -lvl 4 -x 1290 -y 280 -defaultsOSRD
preplace inst factorial_0 -pg 1 -lvl 6 -x 1840 -y 220 -defaultsOSRD
preplace netloc microblaze_0_Clk 1 1 5 260 170 620 180 1130 400 1440 210 NJ
preplace netloc clk_wiz_1_locked 1 1 1 240 190n
preplace netloc rst_clk_wiz_1_100M_mb_reset 1 2 1 630 120n
preplace netloc rst_clk_wiz_1_100M_bus_struct_reset 1 2 2 N 250 1110J
preplace netloc mdm_1_debug_sys_rst 1 1 2 270 20 610
preplace netloc reset_1 1 0 2 20 110 250J
preplace netloc rst_clk_wiz_1_100M_peripheral_aresetn 1 2 3 NJ 310 1140 410 1450J
preplace netloc axi_gpio_0_gpio_io_o 1 5 1 1730 230n
preplace netloc factorial_0_out 1 5 2 NJ 290 1950
preplace netloc microblaze_0_dlmb_1 1 3 1 N 70
preplace netloc microblaze_0_ilmb_1 1 3 1 N 90
preplace netloc microblaze_0_debug 1 2 1 N 80
preplace netloc default_sysclk1_300_1 1 0 1 NJ 170
preplace netloc microblaze_0_M_AXI_DP 1 3 1 1120 110n
preplace netloc microblaze_0_axi_periph_M00_AXI 1 4 1 N 280
levelinfo -pg 1 0 130 440 870 1290 1590 1840 1970
pagesize -pg 1 -db -bbox -sgen -180 0 1970 420
"
}
{
   "da_axi4_cnt":"1",
   "da_board_cnt":"4",
   "da_mb_cnt":"1"
}
